

**Метрические резьбы М 1,4-М 48. Основной шаг резьбы.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Размер резьбы** | **Основной шаг, мм** |
| М 1,4 | 0,30 |
| М 2 | 0,40 |
| М 2,5 | 0,45 |
| М 3 | 0,50 |
| М 4 | 0,70 |
| М 5 | 0,80 |
| М 6 | 1,00 |
| М 8 | 1,25 |
| М 10 | 1,50 |
| М 12 | 1,75 |
| М 14 | 2,00 |
| М 16 | 2,00 |
| М 18 | 2,50 |
| М 20 | 2,50 |
| М 22 | 2,50 |
| М 24 | 3,00 |
| М 27 | 3,00 |
| М З0 | 3,50 |
| М ЗЗ | 3,50 |
| М 36 | 4,00 |
| М 39 | 4,00 |
| М 42 | 4,50 |
| М 45 | 4,50 |
| М 48 | 4,50 |